**1.		Mi a fázisegyensúly általános egyenlete és a gőz-folyadék egyensúly (egykomponensű) egyenlete?
2.		Hogyan ellenőrizte , hogy van e levegő a zárt csöves gőznyomásmérő készülékben?
3.		Izoterm izobár egyensúly általános feltétele. Fázisegyensúly egyenlete.(p-T)
4.		Rajzolja le a zárt csöves gőznyomásmérő készüléket és sorolja fel hogy milyen adatokat kell mérni ill. ismerni egy adott egyensúlyi pont gőznyomásának meghatározásához.
*5.		Milyen adatok mérésére van szükség, hogy egy folyadék gőznyomását megmérjük zárt csöves készülékkel?
*6.		Mi indokolja az ln p-1/T ábrázolást? Mit határoz meg belőle?
7.		Rajzolja le a gyakorlaton használt gőznyomásmérő készüléket. Milyen adatokat kell mérni (korrekciókkal) és ezekkel hogyan kell számolni , ha a gőznyomást törvényes mértékegységben akarja megadni az adott hőmérsékleten?
8. 		Etanol gőztenzióját mértük. A gőznyomásmérő készülékben levő vizsgált rendszer hány szabadsági fokú lehet? Értelmezze a választ.
9.		Az ln p - 1/T ábrázolás esetén hogyan határozta meg a párolgáshő közelítő értékét?
10. 	Hogyan tudná a gyakorlaton használt gőznyomásmérő készüléket alkalmassá tenni légköri nyomás  feletti gőznyomások mérésére.
11.		Hogyan állapitja meg a zárt csöves készülékben, hogy van e levegő a rendszerben? Hogyan korrigál , ha van?
12.		A normál  hexán standard forráspontja 68.7 oC , párolgáshõje 28.5 kJ/mol, a forrásponton az egyensúlyi gõz és folyadék kompresszibilitási együtthatóinak különbsége Zg-Zl = 0.928. Mekkora a dT/dp forráspont korrekció?
13.		Mekkora hibát okoz a higany feletti folyadékminta hidrosztatikai nyomása?
14.		Ha egy anyag folyadék halmazállapotú és gõz halmazállapotú formáját azonos nyomásra és hõmérsékletre hozzuk egyensúlyban lesznek e a fázisok? Indokoljon!
***15.		Hogyan számolta ki az egy adott T mért hõmérséklethez tartozó egyensúlyi gõznyomást a  leolvasott adatokból?
16. 	Milyen korrekciókat kell figyelembe venni a zárt csöves tenziométer alkalmazásánál ?
17. 	Rajzolja fel egy egykomponensû rendszer teljes fázisdiagramját. Tüntesse fel a szabadsági fokokat. Mekkora a szabadsági foka a rendszernek a hármasponton?
18. 	Meghatározhatók-e a viz hármaspontjának adatai a zárt csöves készülékkel?
19. 	Mi az eltérés a méréséből leolvasható látszólagos párolgáshő és a tényleges között?
20. 	Hogyan gyõzõdik meg arról, hogy a fenti készülékbe betöltött folyadék tiszta-e?
21.		Milyen különlegesség látható a víz teljes p-T-diagramján a hármaspont környezetében? Mi okozza ezt?  (Gondoljon a jéghegyre és a korcsolyázásra!)
22. 	Érvényes-e a Clapeyron-Clausius-egyenlet szublimációs egyensúlyra, s ha igen, milyen feltétellel?
23. 	Milyen feltételekkel érvényes a Clausius-Clapeyron egyenlet?
24. 	A gőznyomásmérő készülékben lévő folyadék oldható, nem elhanyagolható gőznyomású szennyezést tartalmaz. Mibôl veszi észre a mérés (nem a kiértékelés!) során?
***25. 	Írja fel a Clausius-Clapeyron-egyenletet!  Érvényes-e ez  a kritikus nyomás közelében?  (Indokolja meg válaszát!)
26.		 Milyen feltétellel kapjuk a Clapeyron-egyenletből az ln p - 1/T összefüggés linearitását?
**27.		Melyik korrekció befolyásolta leginkább a mért gôznyomás értékét?
28.		Milyen hôt s hogyan tud meghatározni a gôznyomásmérés során nyert adatokból? 
29.		Az egyes korrekciók nagyjából milyen mértékben befolyásolták a mért gôznyomás értékét?