Kérdések a Hidrogénperoxid bomlása c. méréshez
1.	Mi a folyamatos kevert tartályreaktor anyagmérleg egyenlete a H2O2-re vonatkoztatva?
2.	Milyen mért adatok kellenek a konverzió meghatározásához a H2O2 bontása során?
3.	Rajzolja fel a H2O2 bontásához használt készüléket!
*4.	Rajzolja fel a szakaszos és a folyamatos üzemű tartályreaktor creagens - hely és creagens - idő diagramjait. 
5.	Milyen módokon tudja növelni a konverziót foly. kev. tartályreaktorban?
6.	Miért szükséges a  meghatározása a H2O2 bomlás kinetikájának vizsgálatához?
7.	Elsőrendű reakciókat gyakran felezési idővel jellemeznek. Másod és magasabb rendű reakcióknál ezt nem szokták használni. Vajon miért?
8.	Hányszorosra kell a betáplálási sebességet növelni a kevert reaktorban, ha a H2O2 -bontás konverziófokát a felére kivánjuk csökkenteni?
9.	Folyamatos üzemű kevert tartályreaktor esetén hogyan változik a konverzió, ha a betáplálási sebességet a kétszeresére növeljük? (H2O2 reakció)
**10.	10 cm3 3%-os H2O2 oldat teljes elbontásakor hány cm3 24oC -os O2 gáz keletkezik?
11.	Változik-e , ha igen milyen irányban   a) akonverzió;  b) a  H2O2 kilépő koncentrációja;  c) a reakciósebesség;   d) a fejlődő O2 térfogatárama;  e) a  reakciósebességi állandó,   ha a bemenő elegy térfogatáramát megnöveljük?
12.	Mi a folyamatos kevert tartályreaktor mérlegegyenlete? Írja fel konverzióval is.
13.	Mi a keverés célja a foly. kev. reaktornál?  Függ e a konverzió a keveréstõl?
14.	Hogyan változik a konverzió a betáplálási sebesség növelésével folyamatos üzemû kevert tartály-reaktornál? (Bizonyítással!)
**15.		Mi a konverzió fogalma?
16.	Az aceton jódozása és a H2O2 bomlása is katalizátor segítségével megy jól mérhető sebességgel. Mi a két katalítikus reakció között a különbség?
17.	Hogyan határozta meg  a H2O2 oldat valódi koncentrációját?  Szükség van-e erre valójában, tekintve hogy a reakció a  H2O2-ra nézve elsőrendű?
18.	Milyen feltételeket kell kielégítenie az ideális folyamatos kevert tartályreaktornak?
***19.	Irja fel a H2O2 bontásának reakciokinetikai egyenletét és a folyamatos kevert tartályreaktor anyamérlegegyenletét a H2O2 - re vonatkozóan. (A FeCl3-al is számoljon.)
***20.	Mikor tekinthető ideálisnak egy folyamatos üzemű kevert tartályreaktor?
21.	Külön készülékben megmérte a hidrogénperoxid koncentrációját.  Szükség volt erre, ha a reakció valóban elsőrendű a hidrogénperoxidra nézve?
22.	Hogyan változik meg a konverzió a H2O2 bontásánál használt készülékben, ha azonos betáplálási sebesség és hômérséklet mellett kétszerte nagyobb térfogatú reaktort használunk?
23.	Definiálja a független és a függô komponens fogalmát! Hogyan lehet megadni egy reakciórendszer független komponenseinek számát?
24.	Hogyan határozná meg a laboratóriumban megismert készülékkel a hidrogén-peroxid bomlási reakciójának aktiválási energiáját?
*25.	Hogyan függ a reakciósebesség a hőmérséklettől? 
26.	Miért volt szükséges a Vo2 meghatározása a H2O2 bontásánál, amikor a reakció H2O2-ra nézve elsőrendű?
27.	H2O2 bontásánál, a mérés elején - a stacionárius állapot elérése előtt - a később mérhetőnél nagyobb vagy kisebb-e a reakciósebesség? Indokoljon!
28.	Hányszorosára vagy hanyadrészére kell a betáplálási sebességet változtatni a fenti reaktorban, ha a H2O2-bontás konverzióját a felére kivánjuk csökkenteni?
29.	Mely tényezôk mérési hibája szerepelt a konverzió hibájának számításában?
30.	Mibôl észlelte, hogy beállott a stacionárius állapot?